                                          ИП Савин Е.Ю.
	Наша организация занимается поставкой противопожарного оборудования до дверей заказчика. Офис г. Омск ул. 8-Линия 209 сайт www.potushi-sam.ru
	e-mail: 2280s@mail.ru   
часы работы: с 9-00 до 18-00, без перерыва на обед.
            т. 8 913 970 49 56,59-35-87


	                        П Р А Й С -  Л И С Т № 5


         Все цены по запросу! Стоимость и наличие продукции обязательно уточняйте! 
	Глухие одностворчатые противопожарные двери

	            Описание
	Размер
	ДМП EIS 60
(эконом)
	ДМП EIS 60
(эконом, короб 1,2)
	ДМП EI 60
Стандарт

	Дверь одностворчатая глухая, металлическая, порог, наличник,
RAL 7035
	900х1600, 900х1900, 900х1800,
800х1900, 900х1800, 800х1900
	
	
	

	
	700х2100, 800х2100,
900х2100,900*2000
	
	
	

	
	1000х2000, 1000*2100
	
	
	

	
	1100*2100
	
	
	

	Глухие двустворчатые противопожарные двери

	Дверь двустворчатая глухая, металлическая EI60; RAL 7035
	1200х2100
	
	
	

	
	1300х2100
	
	
	

	
	1400х2100
	
	
	

	
	1500х2100
	
	
	

	Люк металлический противопожарный

	ЛМП 01/60
	700*900
	
	
	

	
	800*900
	
	
	

	Пена огнестойкая класса В1 750 мл
	
	
	

	Доводчик дверной марки: DL, ECO, Geze
	
	
	

	Монтаж одностворчатой ПП двери
	
	
	

	Монтаж двустворчатой ПП двери
	
	
	

	Монтаж ПП люка
	
	
	

	Монтаж пп люка, двери с расширением (до 10 см)
	
	
	


